|  |
| --- |
|   **SPÁROVKA** |
|  SIBIŘSKÁ BOROVICE LIMBA **/ PINUS CEMBRA SIBIRICA** |
|  **Průběžné/celé lamely/** |
| Tloušťka **mm** | **Šířka mm** | **Délka mm** |  **EUR/Kč m2** |  **EUR/Kč Ks.** |  **EUR/Kčm3** |
|    **20** | **620** | **2000** | 32/800 | 39,5/987,5 | 1600/40000 |
| **620** | **2500** | 32/800 | 49,5/1237,5 | 1600/40000 |
|  |  |  |  |  |
|  3**0** | **620** | **2000** | 32/800 | 59,2/1480 | 1600/40000 |
| **620** | **2500** | 32/800 | 74,4/1860 | 1600/40000 |
|  |  |  |  |  |
|  **40** | **620** | **2000** | 68/1700 |  84.32/2108 | 1700/42500 |
| **620** | **2500** | 68/1700 | 105,4/2635 | 1700/42500 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Při objednávce 10 m3 a více můžeme dodat i délku 3000mm.

Kvalita: Export/0/, A, B 1K D4 – Lepidlo JOWACOLL

Cena: 1600 EUR Váš sklad ČR 20, 30 mm Tloušťka

 1700 EUR Váš sklad ČR 40 mm Tloušťka

Vlhkost: 8%+-2%

Certifikát: PEFC kontrolované zdroje

1 Kamion = 36 m3

Při pravidelném odběru 1-2 kamiony/měsíc 7-15% sleva