|  |  |
| --- | --- |
| **tloušťka x šířka** | **délka** |

**Palubka**

**Europalubka profil Softlein kvalita Extra**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\*88 | od 350 do 1000 |
| 15\* 88 | od 1000 do 2250 |
| 15\*88 | od 2250 do 3000 |

**Europalubka profil Softlein kvalita A**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\* 88 | od 350 do 1000 |
| 15\* 88 | Od 1000 do 2250 |
| 15\* 88 | od 2250 do 3000 |

**Europalubka profil Softlein kvalita B**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\* 88 | od 350 do 1000 |
| 15\* 88 | Od 1000 do 2250 |
| 15\* 88 | od 2250 do 3000 |

**Europalubka profil Softlein Extra**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\*135 | od 350 do 1000 |
| 15\*135 | od 1000 do 2250 |
| 15\*135 | od 2250 do 3000 |

**Europalubka profil Softlein kvalita A**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\*135 | od 350 do 1000 |
| 15\* 135 | od 1000 do 2250 |
| 15\*135 | od 2250 do 3000 |

**Europalubka profil Softlein kvalita B**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\* 135 | od 350 do 1000 |
| 15\*135 | od 1000 do 2250 |
| 15\* 135 | od 2250 do 3000 |

**Palubka Styl**

**Europalubka profil styl kvalita Extra**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\* 88 | od 350 do 1000 |
| 15\* 88 | od 1000 do 2250 |
| 15\*88 | od 2250 do 3000 |

**Europalubka profil styl kvalita A**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\* 88 | od 350 do 1000 |
| 15\* 88 | od 1000 do 2250 |
| 15\* 88 | od 2250 do 3000 |

**Europalubka profil styl kvalita B**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\* 88 | od 1000 do 2000 |
| 15\* 88 | od 2000 do 3000 |
|  |  |

**Europalubka profil styl kvalita Extra**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\* 135 | od 350 do 1000 |
| 15\* 135 | od 1000 do 2250 |
| 15\*135 | od 2250 do 3000 |

**Europalubka profil styl kvalita A**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\*135 | od 350 do 1000 |
| 15\* 135 | od 1000 do 2250 |
| 15\* 135 | od 2250 do 3000 |

**Europalubka profil styl kvalita B**

|  |  |
| --- | --- |
| 15\* 135 | od 1000 do 2000 |
| 15\* 135 | od 2000 do 3000 |
|  |  |

**Imitace hranolu**

**Imitace hranolu kvalita Extra**

|  |  |
| --- | --- |
| 20\* 135 | od 350 do 1000 |
| 20\* 135 | od 1000 do 2250 |
| 20\*135 | od 2250 do 3000 |

**Imitace hranolu kvalita A-B**

|  |  |
| --- | --- |
| 20\* 135 | od 1000 do 2250 |
| 20\*135 | od 2250 do 3000 |

**Imitace hranolu kvalita Extra**

|  |  |
| --- | --- |
| 45\* 135 | od 350 do 1000 |
| 45\*135 | od 1000 do 2250 |

|  |  |
| --- | --- |
| 45\* 135 | od 2250 do 3000 |

**Imitace hranolu kvalita A-B**

|  |  |
| --- | --- |
| 45\*135 | od 1000 do 2250 |
| 45\* 135 | od 2250 do 3000 |

**Srubový profil**

**Srubový profil kvalita Extra**

|  |  |
| --- | --- |
| 20\* 135 | od 350 do 1000 |
| 20\*135 | od 1000 do 2000 |
| 20\* 135 | od 2000 do 3000 |

**Srubový profil kvalita A-B**

|  |  |
| --- | --- |
| 45135 | od 1000 do 2250 |
| 45\* 135 | od 2250 do 3000 |

**Srubový profil kvalita Extra**

|  |  |
| --- | --- |
| 45\* 135 | od 350 do 1000 |
| 45\*135 | od 1000 do 2000 |
| 45\*135 | od 2000 do 3000 |

**Srubový profil kvalita A-B**

|  |  |
| --- | --- |
| 45\* 135 | od 1000 do 2250 |
| 45\* 135 | od 2250 do 3000 |

**Podlahová deska**

****


**Podlahová deska kvalita Extra**

|  |  |
| --- | --- |
| 45\* 135 | od 350 do 1000 |
| 45\* 135 | od 1000 do 2250 |
| 45\* 135 | od 2250 do 3000 |

**Podlahová deska kvalita A-B**

|  |  |
| --- | --- |
| 45\* 135 | od 1000 do 2250 |
| 45\*135 | od 2250 do 3000 |
|  |  |

**Fasáda- přímá a Rhombus**



**Přímá fasáda**

|  |  |
| --- | --- |
| 20\*145 | od 350 do 1000 |
| 20\*145 | od 1000 do 2250 |
| 20\*145 | od 2250 do 3000 |

**Fasádní deska kvalita A-B**

|  |  |
| --- | --- |
| 20\* 145 | od 1000 do 2250 |
| 20\* 145 | od 2250 do 3000 |
|  |  |

**Zkosená fasáda -Rhombus**

**Fasádní deska zkosená kvalita Extra**

|  |  |
| --- | --- |
| 20\*145 | od 350 do 1000 |
| 20\*145 | od 1000 do 2250 |
| 20\*145 | od 2250 do 3000 |

**Fasádní deska zkosená kvalitaA-B**

|  |  |
| --- | --- |
| 20\* 145 | Od 1000 do 2250 |
| 20\* 145 | Od 2250 do 3000 |
|  |  |

**Profilovaný hranol 230 x 230 mm**

|  |
| --- |
| Název výrobku / tloušťka, šířka/ |

|  |
| --- |
| Profilovaný hranol nesušený |
| Profilovaný hranol nesušený s nařezáním dle objednávky |
| Profilovaný hranol sušený s kompletními profily |
| Profilovaný hranol sušený nařezáním dle objednávky domu |

**Profilovaný hranol 190 x 190 mm**

|  |
| --- |
| Profilovaný hranol nesušený |
| Profilovaný hranol nesušený s nařezáním dle objednávky |
| Profilovaný hranol sušený s kompletními profily |
| Profilovaný hranol sušený nařezáním dle objednávky domu |

**Profilovaný hranol 140 x 140 mm**

|  |
| --- |
| Profilovaný hranol nesušený |
| Profilovaný hranol nesušený s nařezáním dle objednávky |
| Profilovaný hranol sušený s kompletními profily |
| Profilovaný hranol sušený nařezáním dle objednávky domu |

**V případě objednání jiného profilu hranolu musí být objednávka min.100m3-**

**např. 250 x 250 nebo 280 x 280. Cena bude stanovena individuálně.**