Palubky **sibiřský modřín**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tloušťka mm** | **šířka mm** | **délka m** | **kvalita** | **m3** |
| 14 | 90 | 2,5 - 4 | extra | 71,4 m2 |
| A |
| B |
| 14 | 110 | 2,5 - 4 | extra |
| A |
| B |
| 14 | 138 | 2,5 - 4 | extra |
| A |
| B |

**Spárovka – průběžka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tloušťka mm** | **šířka mm** | **délka m** | **kvalita** | **m3** |
| 20 | 300-1200 | 1a půl - 4 | extra | 49,9 m2 |
| 40 | 300-1200 | 1 až 4 | 24,9,m2 |
| 50 | 300-1200 | 4 | 19,9 m2 |
| 60 | 300-1200 | 4 | 16,6, m2 |

**Spárovka nekonečný vlys**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tloušťka mm** | **šířka mm** | **délka m** | **kvalita** | **m3** |
| 20 | 300-1200 | 1 až 6 | extra | 49,9 m2 |
| 40 | 300-1200 | 1 až 6 | 24,9 m2 |
| 50 | 300-1200 | 1 až 6 | 19,9 m2 |
| 60 | 300-1200 | 1 až 6 | 16,6 m2 |
| 70 | 300-1200 | 1 až 6 | 14,3 m2 |

**Eurohranol celolamely**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tloušťka mm** | **šířka mm** | **délka m** | **kvalita** | **m3** |
| 84 | 86 | 0,9 - 4 | AE | 138,4 bm |
| 116 | 0,9 - 4 | 102,6 bm |

**Eurohranol nekonečný vlys**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tloušťka mm** | **šířka mm** | **délka m** | **kvalita** | **m3** |
| 84 | 86 | 6 | B | 138,4 bm |
| 116 | 6 | 102,6 bm |

**Podlahová deska**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tloušťka mm** | **šířka mm** | **délka m** | **kvalita** | **m3** |
| 21/24 | 75 | 4 | extra | 47,6 m2 |
| 21/24 | 105 | 4 | extra | 47,6 m2 |
| 21/24 | 130 | 4 | extra | 47,6 m2 |

**Rhombus fasáda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tloušťka mm** | **šířka mm** | **délka m** | **kvalita** | **m3** |
| 20 | 105 | 4 | extra | 49,9 m2 |
| 20 | 135 | 4 | extra | 49,9 m2 |

**Lepený hranol**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **tloušťka mm** | **šířka mm** | **délka m** | **kvalita** |
| 80 | 80 | 1 až 6 | extra |
| 100 | 100 | 1 až 6 | extra |
| 100 | 150 | 1 až 6 | extra |
| 100 | 200 | 1 až 6 | extra |
| 150 | 150 | 1 až 6 | extra |
| 150 | 200 | 1 až 6 | extra |
| 200 | 200 | 1 až 6 | extra |
| 250 | 250 | 1 až 6 | extra |